#N canvas 471 22 456 679 10;
#X obj 95 542 noise~;
#X obj 198 611 +~;
#X obj 252 611 hsl 128 15 0 1 0 0 empty \$0-gain empty -2 -8 0 10 -204786
-1 -1 0 1;
#N canvas 0 22 450 300 output 0;
#X obj 206 206 *~;
#X obj 225 175 line~;
#X msg 225 149 \$1 10;
#X obj 225 113 pow 4;
#X obj 190 245 dac~;
#X obj 226 60 inlet;
#X obj 177 60 inlet~;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 0 0 4 1;
#X connect 1 0 0 1;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 5 0 3 0;
#X connect 6 0 0 0;
#X restore 198 635 pd output;
#X obj 204 395 hsl 128 15 0 1 0 0 empty \$0-gain empty -2 -8 0 10 -204786
-1 -1 0 1;
#N canvas 0 22 450 300 output 0;
#X obj 206 206 *~;
#X obj 225 175 line~;
#X msg 225 149 \$1 10;
#X obj 225 113 pow 4;
#X obj 190 245 dac~;
#X obj 226 60 inlet;
#X obj 177 60 inlet~;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 0 0 4 1;
#X connect 1 0 0 1;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 5 0 3 0;
#X connect 6 0 0 0;
#X restore 150 429 pd output;
#X obj 242 229 hsl 128 15 0 1 0 0 empty \$0-gain empty -2 -8 0 10 -204786
-1 -1 0 1;
#N canvas 0 22 450 300 output 0;
#X obj 206 206 *~;
#X obj 225 175 line~;
#X msg 225 149 \$1 10;
#X obj 225 113 pow 4;
#X obj 190 245 dac~;
#X obj 226 60 inlet;
#X obj 177 60 inlet~;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 0 0 4 1;
#X connect 1 0 0 1;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 5 0 3 0;
#X connect 6 0 0 0;
#X restore 172 260 pd output;
#X text 45 39 Todos os filtros que vimos e ainda veremos podem ser
combinados para gerar uma resposta de frequência mais elaborada. Há
basicamente duas formas de ligar os filtros: em Cascata e em Paralelo.
;
#X text 45 100 Em cascata significa filtrar o sinal mais de uma vez.
Por exemplo \, abaixo temos a saída de um [lop~] ligado em cascata
em outro [lop~] com os mesmos parâmetros. Nesse caso \, aumentamos
a taxa de decaimento da resposta de frequência.;
#X obj 137 585 vcf~ 5;
#X obj 213 585 vcf~ 10;
#X obj 153 542 sig~ 400;
#X obj 232 545 sig~ 1200;
#X obj 118 350 noise~;
#X obj 118 404 hip~ 500;
#X obj 118 377 lop~ 300;
#X obj 172 179 noise~;
#X obj 172 208 lop~ 300;
#X obj 172 235 lop~ 300;
#X text 54 469 Por fim \, a forma de ligar dois filtros em paralelo
consiste apenas em filtrar o sinal independentemente e depois somar
o sinal \, como abaixo.;
#X text 48 301 Abaixo combinamos em cascata um [lop~] e um [hip~] para
formar um filtro que seria um tipo de Passa Banda.;
#X connect 0 0 10 0;
#X connect 0 0 11 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 3 1;
#X connect 4 0 5 1;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 10 0 1 0;
#X connect 11 0 1 1;
#X connect 12 0 10 1;
#X connect 13 0 11 1;
#X connect 14 0 16 0;
#X connect 15 0 5 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 7 0;
