#N canvas 463 29 532 414 10;
#X obj 168 167 blosc~ saw;
#X obj 168 139 sig~ 100;
#X obj 262 137 osc~ 0.1;
#X obj 262 160 *~ 500;
#X obj 262 184 +~ 1000;
#X obj 219 236 svf~ 1000 0.1;
#X obj 333 193 +~ 0.5;
#X obj 333 142 osc~ 0.5;
#X obj 57 202 tof/menubutton 105 28 \$0-menu \$0-menu-set 1 black red
orange purple 0 \, nenhum \, lowpass \, highpass \, bandpass \, notch
;
#X obj 175 316 output~;
#X msg 57 240 choice \$1;
#X obj 191 276 polygate~ 4 100 linear;
#X obj 387 301 s \$0-menu-set;
#X msg 387 272 1;
#X obj 387 246 loadbang;
#X obj 333 168 *~ 0.4;
#X text 99 24 Fechando a série de filtros clonados do MAX \, o [svf~]
é mais um clone de objeto de MAX/MSP que possui quatro saídas paralelas
e simultâneas de filtros: Passa Baixa \, Passa Alta \, Passa Banda
e Rejeita Banda (notch). Os argumentos são frequência de corte e parâmetro
de ressoniancia/Q.;
#X connect 0 0 5 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 1;
#X connect 5 0 11 0;
#X connect 5 1 11 1;
#X connect 5 2 11 2;
#X connect 5 3 11 3;
#X connect 6 0 5 2;
#X connect 7 0 15 0;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 9 0;
#X connect 11 0 9 1;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 6 0;
