#N canvas 147 60 520 673 12;
#X obj -44 12 cnv 15 350 40 empty empty ExercÃ­cios: 20 18 0 24 -262144
-66577 0;
#X obj 81 400 pddp/pddplink http://en.wikipedia.org/wiki/Bark_scale
;
#X text 41 400 Link:;
#X text -3 450 Arcotangente é o objeto [atan] \, ou função atan no
[expr].;
#X text -16 426 Dica:;
#X text -6 64 Ajudemos os americanos a entender a Escala de Graus Celsius.
Façamos um patch de Pd que converta de um ao outro. A fórmula é: C
= (5/9) * (F-32) and F = (9/5 * C) + 32 Vamos começar pelos objetos
individuais \, e depois criar um [expr]. Façamos isso em subpatches.
;
#X floatatom 30 181 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 30 239 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 237 180 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 237 237 5 0 0 0 - - -;
#N canvas 0 22 450 300 fahrenheit 0;
#X obj 148 54 inlet;
#X obj 149 205 outlet;
#X restore 30 209 pd fahrenheit to celcsius;
#N canvas 0 22 450 300 celsius 0;
#X obj 138 44 inlet;
#X obj 139 195 outlet;
#X restore 237 208 pd celsius to fahrenheit;
#N canvas 742 51 450 300 bark 0;
#X obj 148 54 inlet;
#X obj 149 205 outlet;
#X restore 167 538 pd bark;
#X floatatom 167 510 5 0 0 0 Hz - -;
#X floatatom 167 565 5 0 0 0 bark - -;
#X text 23 619 confira: 500 hz tem que ser igual a 4.73647 barks;
#X text -2 304 Também em um subpatch \, agora vamos converter valores
em Hertz para a Escala "Bark".;
#X obj 209 369 image ../../../files/bark.gif;
#X connect 6 0 10 0;
#X connect 8 0 11 0;
#X connect 10 0 7 0;
#X connect 11 0 9 0;
#X connect 12 0 14 0;
#X connect 13 0 12 0;
