#N canvas 306 28 945 680 12;
#X msg 48 302 connect localhost 5000;
#X msg 71 330 connect 192.168.1.101 9000;
#X obj 70 550 sendOSC;
#X obj 609 147 dumpOSC 5000;
#X obj 621 176 print OSC_5000;
#X text 39 63 O objeto externo [sendOSC] também envia informações pela
rede via UDP.;
#X obj 70 576 tgl 30 0 empty empty empty 17 7 0 10 -257985 -1 -1 0
1;
#X msg 92 358 disconnect;
#X obj 82 213 pddp/pddplink http://opensoundcontrol.org/introduction-osc
;
#X obj 33 4 cnv 15 400 40 empty empty OSC: 20 12 0 24 -262144 -66577
0;
#X text 53 185 Introdução ao OSC:;
#X text 32 242 ============================================================
;
#X text 179 356 desconectar;
#X text 47 272 Como [netsend] Mensagem "connect" conecta a um endereço.
;
#X msg 121 479 send /instr2/osc 400 0.6;
#X obj 609 239 OSCroute /instr1 /instr2;
#X obj 589 285 OSCroute /osc;
#X obj 589 373 osc~;
#X floatatom 589 344 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 628 374 5 0 0 0 - - -;
#X obj 611 416 *~;
#X obj 654 467 dac~;
#X obj 691 284 OSCroute /osc;
#X obj 691 372 osc~;
#X floatatom 691 343 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 730 373 5 0 0 0 - - -;
#X obj 713 415 *~;
#X obj 589 316 unpack f f;
#X obj 691 316 unpack f f;
#X msg 114 455 send /instr1/osc 800 0.4;
#X obj 170 547 loadbang;
#X msg 170 575 \; pd dsp 1;
#X text 116 408 de "send" e começar com "/";
#X text 105 389 Mensagens OSC devem ser seguidas;
#X obj 506 285 print esq:;
#X obj 798 283 print dir:;
#X msg 125 504 send /*/osc 0 0;
#X text 125 429 que define um endereço;
#X text 494 521 O [OSCroute] funciona de um modo similar ao [route]
\, tudo que começar com "/" pode ser roteado \, e as informações podem
ser roteadas novamente se houver mais de uma "/". Mensagens com "/*"
são roteadas para todos os endereços.;
#X text 35 112 OSC \, de "Open Sound Control" \, é um formato para
trocar mensagens entre computadores \, sintetizadores \, e outros dispositivos
multimídia com tecnologia de rede e tem sido usado como um substituto
do protocolo MIDI.;
#X text 43 617 Status Conexão "1" se conectado e "0" se desconectado.
;
#X text 479 82 O objeto [dumpOSC] recebe informações de uma porta UDP
que é o seu argumento.;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 6 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 15 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 14 0 2 0;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 15 0 34 0;
#X connect 15 1 22 0;
#X connect 15 1 35 0;
#X connect 16 0 27 0;
#X connect 17 0 20 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 20 1;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 20 0 21 1;
#X connect 22 0 28 0;
#X connect 23 0 26 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 25 0 26 1;
#X connect 26 0 21 0;
#X connect 26 0 21 1;
#X connect 27 0 18 0;
#X connect 27 1 19 0;
#X connect 28 0 24 0;
#X connect 28 1 25 0;
#X connect 29 0 2 0;
#X connect 30 0 31 0;
#X connect 36 0 2 0;
