#N canvas 346 59 951 701 12;
#X obj 12 15 cnv 15 400 40 empty empty Send-Receive: 20 12 0 24 -262144
-66577 0;
#X text 23 73 Enviamos dados "sem fio" com [send] e [receive]. Esses
também encontram-se embutidos em GUIs e Atom Boxes.;
#X obj 37 146 hsl 128 15 0 127 0 0 number empty empty -2 -8 0 10 -262144
-1 -1 0 1;
#X floatatom 193 132 5 0 0 0 - number -;
#X obj 193 165 send value;
#X obj 192 199 receive value;
#X floatatom 192 228 5 0 0 0 - - -;
#X msg 69 204 \; number 45;
#X text 14 295 Esses dados são enviados de modo global \, ou seja \,
podem ir para outros patches que tenham "receives" com o mesmo nome
e vice-versa.;
#X floatatom 95 440 5 0 0 0 - number -;
#X floatatom 94 536 5 0 0 0 - - -;
#X obj 95 473 send \$0-value;
#X obj 94 507 receive \$0-value;
#X obj 252 461 hsl 128 15 0 127 0 0 empty \$0-value empty -2 -8 0 10
-262144 -1 -1 0 1;
#X obj 249 513 send \$0-array;
#X text 14 397 A sintaxe da localidade faz com que o dado percorra
somente este patch. GUIs \, Atom Boxes e Arrays também funcionam com
"\$0":;
#N canvas 0 22 450 300 (subpatch) 0;
#X array \$0-array 10 float 1;
#A 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0;
#X coords 0 130 9 -10 200 140 1;
#X restore 557 39 graph;
#X msg 249 487 5 \$1;
#X obj 511 347 netreceive 5000;
#X obj 675 347 dumpOSC 9000;
#X obj 596 282 notein;
#X text 650 281 nota midi;
#X text 469 240 Também podemos receber dados de dispositivos MIDI \,
dados enviados pela rede e OSC \, ou ainda outras interfaces.;
#X text 535 310 Objetos que recebem dados pela rede:;
#X msg 492 511 \; pd dsp \$1;
#X obj 492 487 tgl 15 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 653 546 send pd-04.Send-receive.pd;
#X text 174 542 Arrays recebem informações via "send".;
#X obj 600 608 throw~ audio;
#X obj 694 608 catch~ audio;
#X obj 331 649 send~ \$0-synth;
#X obj 441 649 receive~ \$0-synth;
#X text 18 580 ===========================================================
;
#X text 428 580 ===========================================================
;
#X text 33 608 Objetos para enviar e receber sinal de áudio sem fio:
;
#X text 35 649 Também podem se valer da localidade "\$0";
#X text 13 264 Mensagens com ponto e vírgula funcionam como o objeto
send.;
#X msg 653 518 find array 0;
#X text 15 372 LOCALIDADE (\$0):;
#X text 10 347 ===========================================================
;
#X text 519 483 famoso liga/desliga áudio;
#X text 471 381 ===========================================================
;
#X text 454 207 ===========================================================
;
#X obj 509 608 r~ \$0-synth;
#X obj 421 608 s~ \$0-synth;
#X obj 573 649 throw~ \$0-audio;
#X obj 693 648 catch~ \$0-audio;
#X text 478 414 Com o [send] (ou ponto e vírgula em mensagens) \, também
podemos enviar mensagens ao Pd \, e até mesmo a patches abertos (possibilitando
"Patching Dinâmico").;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 9 0 11 0;
#X connect 12 0 10 0;
#X connect 13 0 17 0;
#X connect 17 0 14 0;
#X connect 25 0 24 0;
#X connect 37 0 26 0;
