#N canvas 89 121 939 432 12;
#X obj 47 372 +;
#X floatatom 47 401 5 0 0 0 - - -;
#X msg 47 278 1;
#X msg 65 329 5;
#X obj 629 297 +;
#X floatatom 629 321 5 0 0 0 - - -;
#X msg 532 262 1;
#X msg 572 262 2;
#X msg 612 262 3;
#X msg 682 262 4;
#X msg 722 262 5;
#X msg 762 262 6;
#X obj 21 14 cnv 15 400 40 empty empty Inlet_Quente/Frio: 20 12 0 24
-262144 -66577 0;
#X obj 845 265 +;
#X msg 863 241 1;
#X msg 831 241 1;
#X floatatom 845 288 5 0 0 0 - - -;
#X obj 845 311 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 10 -262144
-1 -1;
#X text 32 117 Em praticamente todos os casos \, o inlet quente é o
da esquerda (Nota: Um objeto pode ter nenhum \, ou ainda muitos inlets/outlets).
;
#X text 33 175 No caso de mais de um inlet \, todos os outros são "frios"
que podem apenas mudar parâmetros do objeto \, ou armazenar dados.
;
#X text 613 234 Experimente:;
#X floatatom 754 369 5 0 0 0 - - -;
#X text 663 290 <-- "frio";
#X text 536 290 "quente" -->;
#X floatatom 739 320 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 786 320 5 0 0 0 - - -;
#X obj 754 345 + 100;
#X obj 534 186 dac~;
#X floatatom 547 116 5 0 0 0 - - -;
#X text 649 115 Inlet direito muda a fase.;
#X text 525 81 Inlet esquerdo muda a Frequência;
#X obj 547 144 osc~ 440 0;
#X text 496 28 Como objetos de áudio geram dados ininterruptamente
\, o conceito de Inlet Quente/Frio não se aplica a eles.;
#X text 626 144 Argumentos \, Frequência e Fase.;
#X text 570 175 Inlet Esquerdo - Saída de som do falante esquerdo;
#X text 571 192 Inlet direito - Saída de som do falante direito;
#X msg 614 116 1;
#X text 100 328 2) Mensagem no inlet direito. Dado entra e fica (muda
parâmetro);
#X text 32 64 O Inlet Quente é aquele que \, quando recebe uma mensagem
\, obriga o objeto a cumprir sua função e \, quase sempre \, reagir
cuspindo outra mensagem.;
#X text 31 231 Vejamos o objeto [+] que soma dois números. Clique nas
mensagens na ordem abaixo.;
#X text 85 277 1) Mensagem no inlet esquerdo. O dado entra no objeto
(com parâmetro default 0) \, é somado com "0" e sai.;
#X text 99 374 3) Clique novamente na mensagem conectada ao inlet quente.
Dado entra e sai o resultado somado com o valor armazenado.;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 0 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 6 0 4 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 8 0 4 0;
#X connect 9 0 4 1;
#X connect 10 0 4 1;
#X connect 11 0 4 1;
#X connect 13 0 16 0;
#X connect 14 0 13 1;
#X connect 15 0 13 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 24 0 26 0;
#X connect 25 0 26 1;
#X connect 26 0 21 0;
#X connect 28 0 31 0;
#X connect 31 0 27 0;
#X connect 31 0 27 1;
#X connect 36 0 31 1;
