#N canvas 399 23 580 683 10;
#X obj 116 194 blosc~ saw;
#X obj 116 166 sig~ 100;
#X obj 141 284 output~;
#X obj 131 511 blosc~ saw;
#X obj 150 593 output~;
#X obj 210 164 osc~ 0.1;
#X obj 210 187 *~ 500;
#X obj 210 211 +~ 1000;
#X obj 210 523 +~ 1000;
#X obj 210 476 osc~ 0.1;
#X obj 167 554 lores~ 1000 0.9;
#X text 273 229 argumentos e inlets \; ganho - frequência central -
Q;
#X text 274 549 argumentos e inlets \; frequência central - ressonânica
(0 -1);
#X obj 131 483 sig~ 100;
#X obj 210 499 *~ 500;
#X obj 152 238 reson~ 1 1000 8;
#X text 71 26 O [reson~] e [lores~] são outros external clonados de
objetos de MAX/MSP. O [reson~] é um filtro de segunda ordem \, com
dois Polos e um Zero. Portanto ele poderia ser obtido com um [biquad~].
Sua fórmula é:;
#X text 67 361 O [lores~] é um filtro de passa baixa ressonante de
segunda ordem \, com apenas dois Polos. Logo \, ele poderia ser obtido
com um [biquad~] e é muito similar ao [bp~]. Sua fórmula é:;
#X text 76 97 y[n] = g * (x[n] -r * x[n-2]) + b1 * y[n-1] + b2 * y[n-2]
;
#X text 102 417 y[n] = g * x[n] - b1 * y[n-1] + b2 * y[n-2];
#X connect 0 0 15 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 15 2;
#X connect 8 0 10 1;
#X connect 9 0 14 0;
#X connect 10 0 4 1;
#X connect 10 0 4 0;
#X connect 13 0 3 0;
#X connect 14 0 8 0;
#X connect 15 0 2 0;
#X connect 15 0 2 1;
