#N canvas 204 41 671 603 10;
#X obj 169 235 phasor~;
#X obj 169 298 +~;
#X text 208 299 muda fase inicial;
#X floatatom 219 196 5 0 0 0 - - -;
#X text 94 113 Frequência em Hz;
#X text 83 128 (velocidade;
#X text 100 141 angular);
#X floatatom 169 133 5 0 0 0 - - -;
#X obj 169 347 cos~;
#X text 208 348 Função / Forma de onda;
#X text 208 396 Ajuste de Ganho;
#X text 208 455 DC Offset;
#X text 258 197 resseta forma de onda para uma dada Fase Inicial (0
a 1);
#X text 74 28 Vejamos agora como ficou a anatomia completa de um oscildor
senoidal. A mesma estrutura pode ser aplicada para outros tipos de
oscilador \, mudando apenas a Função/Forma de onda.;
#X text 224 231 Gerador de fase linear (ângulo de 0 a 1) de acordo
com frequência;
#X obj 169 160 sig~ 300;
#X obj 169 395 *~ 1;
#X obj 154 520 output~;
#X obj 169 454 +~ 0;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 8 0;
#X connect 3 0 0 1;
#X connect 7 0 15 0;
#X connect 8 0 16 0;
#X connect 15 0 0 0;
#X connect 16 0 18 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 18 0 17 1;
