#N canvas 154 23 825 598 10;
#X obj 252 453 +~;
#X obj 252 516 output~;
#X obj 252 482 *~ 0.5;
#X obj 246 211 loadbang;
#X msg 246 242 \; fb 0.5 \; depth 6 \; rate 0.2;
#X obj 267 421 allpass~ 100;
#X obj 301 363 r~ \$0-delay;
#X obj 336 388 r~ \$0-fb;
#X obj 613 305 s~ \$0-delay;
#X obj 581 503 s~ \$0-fb;
#X obj 465 186 osc~;
#X obj 613 249 *~;
#X floatatom 628 113 5 0 0 0 - - -;
#X obj 631 93 hsl 128 15 1 50 0 0 empty depth depth -2 -8 0 10 -179692
-1 -1 1296 1;
#X obj 628 156 line~;
#X floatatom 465 109 5 0 0 0 - - -;
#X obj 465 158 line~;
#X msg 465 130 \$1 10;
#X obj 468 90 hsl 128 15 0.05 10 1 0 empty rate rate -2 -8 0 10 -240943
-1 -1 3323 1;
#X msg 628 134 \$1 100;
#X obj 584 392 hsl 128 15 0.1 0.95 1 0 empty fb feedback -2 -7 0 10
-117809 -1 -355 9079 1;
#X msg 581 447 \$1 20;
#X obj 581 472 line~;
#X floatatom 581 419 5 0 0 0 - - -;
#X obj 465 212 expr~ $v1 * 0.5 + 0.5;
#X obj 613 278 +~ 0.1;
#X obj 130 250 blosc~ saw;
#X obj 130 220 sig~ 50;
#X obj 242 363 r~ \$0-in;
#X obj 130 283 s~ \$0-in;
#X text 127 166 Sinal de;
#X text 130 186 Entrada;
#X text 549 278 DC offset;
#X text 34 35 O [allpass~] pode ser encarado como um objeto de delay
\, e assim usado para efeitos de delay \, como o Flanger.;
#X text 34 73 Pois bem \, temos aqui uma implementação semelhante a
que já foi apresentada anteriormente na seção de Delays \, podemos
comara-las e conferir que não geram resultados muito diferentes.;
#X obj 68 507 output~;
#N canvas 731 330 425 376 flanger~ 0;
#X obj 193 225 *~;
#X obj 59 322 outlet~;
#X obj 266 153 block~ 1;
#X obj 115 89 vd~ \$0-flanger;
#X obj 193 255 delwrite~ \$0-flanger 100;
#X obj 59 185 +~;
#X obj 115 49 inlet~;
#X obj 208 49 inlet~;
#X obj 59 50 inlet~;
#X text 49 18 Entrada;
#X text 123 19 LFO;
#X text 208 19 Feedback;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 3 0 5 1;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 7 0 0 1;
#X connect 8 0 5 0;
#X restore 68 473 pd flanger~;
#X obj 99 418 r~ \$0-delay;
#X obj 131 443 r~ \$0-fb;
#X obj 68 388 r~ \$0-in;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 5 0 0 1;
#X connect 6 0 5 1;
#X connect 7 0 5 2;
#X connect 10 0 24 0;
#X connect 11 0 25 0;
#X connect 12 0 19 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 11 1;
#X connect 15 0 17 0;
#X connect 16 0 10 0;
#X connect 17 0 16 0;
#X connect 18 0 15 0;
#X connect 19 0 14 0;
#X connect 20 0 23 0;
#X connect 21 0 22 0;
#X connect 22 0 9 0;
#X connect 23 0 21 0;
#X connect 24 0 11 0;
#X connect 25 0 8 0;
#X connect 26 0 29 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 0 0;
#X connect 28 0 5 0;
#X connect 36 0 35 0;
#X connect 36 0 35 1;
#X connect 37 0 36 1;
#X connect 38 0 36 2;
#X connect 39 0 36 0;
