#N canvas 183 22 843 690 10;
#X text 62 270 Como a potência é o quadrado da amplitude (tida como
voltagem). Pode se dizer que esse tipo de pan é de "Voltagem Constante"
em vez de Potência constante.;
#X obj 95 379 cnv 15 306 100 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#X obj 247 436 fade~ _hann;
#X obj 88 100 cnv 15 280 100 empty empty empty 20 12 0 14 -233017 -66577
0;
#X obj 237 172 fade~ _sin;
#X obj 174 436 fade~ _lin;
#X obj 232 146 fade~ _sqrt;
#X text 54 28 Vimos no exemplo passado a lei de pan de 3 dB \, que
implica em uma potência constante. As duas funções mais usadas para
isso são a Seno/Cosseno e a raiz quadrada. Lembrando que ambas funções
também se encontram no objeto [fade~].;
#X text 61 210 Vimos anteriormente também \, no exemplo de crossfade
linear \, como a função linear dá uma perda em torno de 6 dB na posição
central. Entretanto \, a soma das amplitudes é constante.;
#X obj 463 154 cnv 15 280 100 empty empty empty 20 12 0 14 -233017
-66577 0;
#X text 105 114 Regra de 3 dB (Potência Constante) \; - sqrt \; - sin/cos
;
#X text 482 173 Regra de 4.5 dB \; - sinhann \; linsqrt;
#X obj 604 196 fade~ _linsqrt;
#X obj 606 224 fade~ _sinhann;
#X text 459 296 Diferentes regras e funções de pan podem ser compensadas
no fade de volume ou ainda em mexer o pan mais à direita ou à esquerda.
Apesar de tantas regras \, não há uma regra de fato a se seguir. Em
outras palavras \, quando se trata de som \, você deve sempre seguir
o seu ouvido.;
#X text 460 378 Manter uma regra de pan é importante e útil para testes
de alto falante e coisas do tipo. Mas não há nenhuma regra mágica ou
fator objetivo que determinará qual dessas opções soa "melhor". Mais
importante de como "soa" \, o que importa também é quão natural o controle
do pan e do fade lhe parece.;
#X obj 243 544 hsl 128 15 0 1 0 0 empty empty empty -2 -8 0 10 -228856
-1 -1 0 1;
#X msg 240 586 \$1 20;
#X obj 240 609 line 0 1;
#X floatatom 240 565 5 0 0 0 - - -;
#X obj 122 562 noise~;
#X obj 122 588 linear_pan~;
#X obj 129 619 output~;
#X text 106 394 Regra de 6 dB (Voltagem Constante) \; - linear \; -
hann \; - line3;
#X text 63 508 Como opção de pan linear no Pd-Extended \, temos a abstração
[linear_pan~].;
#X obj 327 436 curve_fade;
#X text 62 321 Além da função linear \, outras funções que possuem
Voltagem Constante e seguem a regra de 6 dB já vistas. São elas: a
função hann (embutida no objeto [fade~]) \, e o [curve_fade].;
#X text 457 62 Há ainda um meio termo entre a regra de 3 dB e 6 dB:
a regra de 4.5 dB. Ela \, por sua vez \, não possui nem voltagem nem
potência constante. Das funções que já vimos no objeto [fade~] \, as
que seguem essa regra são a "linsqrt" e "sinhann".;
#X text 460 466 Ainda mais quando se trata de eletrônica ao vivo \,
o que deve estar em questão é quão intuitivo é o o manuseio dos seus
controladores. Trata-se de uma questão de costume \, além de uma questão
particular e pessoal.;
#X text 456 266 ============================================================
;
#X text 460 532 O que pode ser reforçado é que \, diferentemente da
regra de 3 dB (Potência Constante) \, a regra de 6 dB (Voltagem Constante)
costumar deixar a posição central com menos intensidade que os extremos.
Mas mesmo isso pode ser um fator de interesse no gesto que você busca.
Em suma \, pode ser conveniente. E como tudo depende da acústica do
local se trata \, novamente \, de algo que só o ouvido poderá julgar.
;
#X connect 16 0 19 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 21 1;
#X connect 19 0 17 0;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 21 0 22 0;
#X connect 21 1 22 1;
