#N canvas 163 47 445 362 10;
#X obj 141 223 moog~;
#X text 47 29 O external [moog~] é um filtro de Passa Baixa Ressonante
que tenta emular esse tipo de filtro presente nos sintetizadores modulares
produzidos pela Moog.;
#X obj 60 173 blosc~ saw;
#X obj 60 152 sig~ 100;
#X obj 154 159 *~ 500;
#X obj 154 183 +~ 1000;
#X obj 225 192 +~ 2;
#X obj 141 259 output~;
#X obj 225 167 *~ 1;
#X text 220 215 valor de Q vai de 0 a 4!;
#X obj 154 136 osc~ 1;
#X obj 225 141 osc~ 0.57;
#X text 156 113 Cutoff;
#X text 243 114 Q;
#X text 59 130 Entrada;
#X connect 0 0 7 0;
#X connect 0 0 7 1;
#X connect 2 0 0 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 0 1;
#X connect 6 0 0 2;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 10 0 4 0;
#X connect 11 0 8 0;
